
# XM310V300-1405-32X32-S-V1\_01接口说明

**J4** 1 2 3

CN1 1 2



**J3 3 2 1**

**J2 1 2 3 4**

、

**详细定义**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 位号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 实现功能 |
| J2 | 1 | GND | 地 |
| 2 | +3.3V | 3.3V输入电源 |
| 3 | MODE\_N/P | N/P制式转换 |
| 4 | ADC2VIN |  |
| CN1 | 1 | DRIOUT1 | IRCUT接口 |
| 2 | DRIOUT2 |
| J3 | 1 | ADC1VIN | Red\_CTRL |
| 2 | GND | 地 |
| 3 | NC | 空的 |
| J4 | 1 | CVBS | Video out |
| 2 | GND | 地 |
| 3 | +12V | 12V电源输入 |