
# AHD-XM330A1-0235-32X32-S-V1\_04接口说明

**CN1** 1 2 3

**CN4** 1 2



**J9** 3 2 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 位号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 实现功能 |
| CN1 | 1 | CVBS | Video Out |
| 2 | GND | 地 |
| 3 | 12V | 12V电源输入 |
| CN4 | 1 | IRCUTA | IRCUT接口 |
| 2 | IRCUTB |
| J9 | 1 | ADC1VIN | Red\_CTRL |
| 2 | GND | 地 |
| 3 | NC | NC |