
# AHD-XM330V200-0235E-32X32-V1\_01接口说明

**CN2** 1 2 3

**CN5** 1 2



**J24** 3 2 1

**J2**

**1**

**2**

**3**

**4**

**J23**  4 3 2 1

**详细定义**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位号 | | 接口详细编号 | 接口定义 | 实现功能 | |
| CN2 | | 1 | CVBS | Video Out | |
| 2 | GND | 地 | |
| 3 | 12V | 12V电源输入 | |
| CN5 | | 1 | IRCUTA | IRCUT接口 | |
| 2 | IRCUTB |
| J24 | | 1 | ADC1VIN | Red\_CTRL | |
| 2 | GND | 地 | |
| 3 | NC | 空闲 | |
| J2 | | 1 | RED | 红光信号控制 | |
| 2 | GND | 地 | |
| 3 | 3.3V | 3.3V电源输入 | |
| 4 | GND | 地 | |
| J23 | 1 | | GND | | 地 |
| 2 | | CVI | | 制式切换 |
| 3 | | MODE\_N-P | | 白光信号控制 |
| 4 | | TVI | | 制式切换 |