AHD-XM330V200-0D25-32X32-S-V2\_01接口说明

**CN2** 1 2 3

**CN5** 1 2



**J2** 3

2

1

**J23**  4 3 2 1

**J24** 3 2 1

**四个接口的详细说明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口位号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 作用 |
| CN2 | 1 | CVBS | Video out |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | ﹢12V | 电压输入 |
| CN5 | 1 | ICUT\_A | IRCUT接口 |
| 2 | ICUT\_B |
| J23 | 1 | GND | 地 |
| 2 | CVI | 制式切换 |
| 3 | WL\_N\_P | 白光信号控制/NP制式切换 |
| 4 | XVI | 制式切换 |
| J24 | 1 | ADC1VIN | 光敏信号 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | NC | 悬空 |
| J2 | 1 | R\_N\_P | 红外信号/报警输入 |
| 2 | GND | 地 |
| 3 | 3V3 | 3.3V |