

BLK16CV-0002-2035-38X38 V1.01模块-F22接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标注 | 丝印编号 | 针脚编号 | 针脚定义 | 功能 |
| P1 | J2 | 1 | ETHRX- | 网口数据接收 |
| 2 | ETHRX+ | 网口数据接收 |
| 3 | LED/PHY\_AD3 | 网络灯 |
| 4 | ETHTX- | 网口数据发送 |
| 5 | ETHTX+ | 网口数据发送 |
| 6 | LED/PHY\_AD0 | 网络灯 |
| P2 | J1 | 1 | GND | GND |
| 2 | USB\_DP | USB数据口 |
| 3 | USB\_DM | USB数据口 |
| 4 | +5V | 5V电源输出 |
| 5 | AC\_OUT | 音频输出 |
| 6 | MIC\_P | 音频输入 |
| 7 | MIC\_N | 音频输入 |
| 8 | AGND | AGND |
| 9 | ALARM\_IN | 报警输入 |
| P3 | J4 | 1 | 红外输入 | 红外输入 |
| 2 | GND | GND |
| 3 | NC | 悬空 |
| P3 | J6 | 1 | BOUT | IRcut驱动输出 |
| 2 | AOUT | IRcut驱动输出 |
| P4 | J5 | 1 | NC | 悬空 |
| 2 | NC | 悬空 |
| 3 | GND | GND |
| 4 | 12V | 12V输入 |
| P5 | J3 | 1 | GND | GND |
| 2 | UART\_TX | 串口发送 |
| 3 | UART\_RX | 串口接收 |