
NBD7004T-PW



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位号 | 功能描述 | 接口定义 | | | |
| CN4 | 风扇电源座子 | 1:+12 | 2:GND |  |  |
| CN30 | 12V输入电源接口 |  |  |  |  |
| CN19 | 电源开关 |  |  |  |  |
| J13 | XM722调试接口 | 1:GPIO4\_RX | 2:GPIO11\_TX | 3:GND |  |
| CN11 | 主控调试接口 | 1：UART0\_RXD | 2：UART0\_TXD | 3：GND |  |
| CN31 | USB扩展接口 |  |  |  |  |
| J11 | 2USB座子 |  |  |  |  |
| J10 | 网口座子 |  |  |  |  |
| CN6 | 硬盘电源座子 |  |  |  |  |
| J7 | VGA输入接口 | 1:VGA\_RED | 2: VGA\_GREEN | 3: VGA\_BLUE | 4:NC |
|  |  | 5: GND | 6:GND | 7:GND | 8:GND |
|  |  | 9:NC | 10:GND | 11:NC | 12:NC |
|  |  | 13: VGA\_HSO | 14: VGA\_VSO | 15:NC |  |
| CN8 | 10PIN带单片机前面板座子 | 1:+5 | 2:GND | 3:+5\_STB | 4:GND |
|  |  | 5:NC | 6:NC | 7:RXD\_FRONT | 8:TXD\_FRONT |
|  |  | 9:PWR\_S | 10:GND |  |  |
| CN5 | 10PIN不带单片机前面板座子 | 1:+3.3 | 2:GND | 3:IR | 4:COL1 |
|  |  | 5: COL3 | 6: COL4 | 7:ROW4 | 8: COL2 |
|  |  | 9: ALARM | 10:REC |  |  |
| J2 | 20PIN不带单片机前面板座子 | 1:GND | 2:ROW0 | 3:ROW1 | 4:ROW2 |
|  |  | 5:ROW3 | 6:COL0 | 7:COL1 | 8:COL2 |
|  |  | 9:COL3 | 10:ALARM | 11:REC | 12:IR |
|  |  | 13:LINK | 14:+3.3 | 15:ROW4 | 16:COL4 |
|  |  | 17:NC | 18:GND | 19:NC | 20:NC |
| CN2 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CN3 | SATA接口 |  |  |  |  |
| J3 | HDMI接口 |  |  |  |  |