

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 代号 | 功能描述 | 接口定义 |
| CN6 | 风扇电源座子 | 1：+12 | 2：GND |  |  |
| CN1 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CN2 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CN3 | 带单片机前面板扩展座子 | 1:+5 | 2:GND | 3:+5\_STB | 4:GND |
|  |  | 5:NC | 6:NC | 7:RXD\_FRONT | 8:TXD\_FRONT |
|  |  | 9:PWR\_S | 10:GND |  |  |
| J7 | 硬盘电源座子 | 1：+12 | 2：GND | 3:GND | 4:+5 |
| J14 | 2USB组合接口 |  |  |  |  |
| J15 | 网口扩展座子 | 1:NC | 2:NC | 3:NC | 4:NC |
|  |  | 5:ETHRX- | 6:ETHRX+ | 7:ETHTX- | 8:ETHTX+ |
| CN4 | USB扩展座子 |  |  |  |  |
| J5 | VGA接口 |  |  |  |  |
| J2 | 音频输入输出RCA接口 | 上：AUDIO\_IN | 下:AUDIO\_OUT\_MAIN |  |  |
| J3 | HDMI接口 |  |  |  |  |
| J1 | RTC电池座子 |  |  |  |  |
| J13 | MDIO扩展座子 | 1:MDIO | 2:MDCK | 3:GND | 4:GPIO\_MDIO |
|  |  | 5:GPIO\_MDC | 6:EPHY\_RSTN |  |  |
| CN5 | 10Pin不带单片机前面板扩展座子 | 1:+3.3 | 2:GND | 3:IR | 4:COL2 |
|  |  | 5:COL1 | 6:ROW2 | 7:COL3 | 8:ROW1 |
|  |  | 9:ALARM | 10:REC |  |  |

注：音频输入功能暂未支持