
NBD8004T-QW(单盘带VGA)



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位号 | 功能描述 | 接口定义 | | | |
| CN9 | 风扇电源座子 | 1:+12 | 2:GND |  |  |
| CN172 | 12V输入电源接口 |  |  |  |  |
| J36 | 电源开关 |  |  |  |  |
| J13 | XM722调试接口 | 1: RXD | 2:TXD | 3:GND |  |
| CN171 | USB扩展接口 |  |  |  |  |
| J5 | 2USB座子 |  |  |  |  |
| J10 | 网口座子 |  |  |  |  |
| CN6 | 硬盘电源座子 |  |  |  |  |
| J15 | VGA输入接口 | 1:VGA\_RED | 2: VGA\_GREEN | 3: VGA\_BLUE | 4:NC |
|  |  | 5: GND | 6:GND | 7:GND | 8:GND |
|  |  | 9:NC | 10:GND | 11:NC | 12:NC |
|  |  | 13: VGA\_HSO | 14: VGA\_VSO | 15:NC |  |
| CN7 | 10PIN不带单片机前面板座子 | 1:+3.3 | 2:GND | 3:IR | 4:COL2 |
|  |  | 5: COL1 | 6:ROW2 | 7:COL3 | 8:ROW1 |
|  |  | 9: ALARM | 10:REC |  |  |
| CN173 | SATA接口 |  |  |  |  |
| J6 | HDMI接口 |  |  |  |  |