
NBD8016T-Q-V2(单盘)



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位号 | 功能描述 | 接口定义 | | | |
| JT2 | 风扇电源座子 | 1:+12 | 2:GND |  |  |
| JT5 | 风扇电源座子 | 1:+12 | 2:GND |  |  |
| JT8 | 12V电源输入接口 |  |  |  |  |
| JT7 | 电源开关 |  |  |  |  |
| CN1 | RS232接口 | 1:RXD | 2:TXD | 3:GND |  |
| JT3 | USB扩展接口 |  |  |  |  |
| J5 | 网口座子 |  |  |  |  |
| J4 | USB3.0座子 |  |  |  |  |
| JT9 | USB座子 |  |  |  |  |
| JT4 | 硬盘电源座子 |  |  |  |  |
| J7 | VGA输入接口 | 1:VGA\_RED | 2:VGA\_GREEN | 3:VGA\_BLUE | 4:NC |
|  |  | 5:GND | 6:GND | 7:GND | 8:GND |
|  |  | 9:NC | 10:GND | 11:NC | 12:NC |
|  |  | 13:VGA\_HSO | 14:VGA\_VSO | 15:NC |  |
| CN4 | 10PIN不带单片机前面板座子 | 1:+3.3V | 2:GND | 3:IR | 4:COL2 |
|  |  | 5:COL1 | 6:ROW2 | 7: COL3 | 8:ROW1 |
|  |  | 9:ALARM | 10:REC |  |  |
| J3 | 20PIN不带单片机前面板座子 | 1:GND | 2:ROW0 | 3:ROW4 | 4:COL4 |
|  |  | 5:ROW3 | 6:COL0 | 7:COL2 | 8:ROW1 |
|  |  | 9:COL1 | 10:ALARM | 11:REC | 12:IR |
|  |  | 13:LINK | 14:+3.3 | 15:COL3 | 16:ROW2 |
|  |  | 17:NC | 18:GND | 19:NC | 20:NC |
| JT1 | 10PIN带单片机前面板座子 | 1:+5 | 2:GND | 3:+5\_STB | 4:GND |
|  |  | 5:NC | 6:NC | 7:RXD\_FRONT | 8:TXD\_FRONT |
|  |  | 9:PWR\_S | 10:GND |  |  |
| CN6 | 音频输入输出座子 | 1T:AUDIO\_OUT\_MAIN | 2T:AUDIO\_LINE\_IN1 |  |  |
| CN2 | SATA接口 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| J6 | HDMI接口 |  |  |  |  |