

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | 功能描述 | 接口定义 | | | |
| CN1 | 不带单片机前面板扩展座子（更新为1.25\*10P） | 1:+3.3 | 2:GND | 3:IR | 4:COL2 |
|  |  | 5:COL1 | 6:ROW2 | 7:COL3 | 8:ROW1 |
|  |  | 9:ALARM | 10:REC |  |  |
| CN5 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CN4 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CN3 | 带单片机前面板扩展座子 | 1:+5 | 2:GND | 3:+5\_STB | 4:GND |
|  |  | 5:NC | 6:NC | 7:RXD\_FRONT | 8:TX\_FRONT |
|  |  | 9:PWR\_S | 10:GND |  |  |
| CN6 | 风扇电源座子 | 1:+12 | 2:GND |  |  |
| J18 | 硬盘电源座子 | 1:+5 | 2:GND | 3:GND | 4:+12 |
| JT23 | 12V电源输入接口(预留POE扩展) |  |  |  |  |
| JT1 | 12V电源输入接口 |  |  |  |  |
| J10 | 2USB组合接口 |  |  |  |  |
| CN2 | USB扩展座子 |  |  |  |  |
| J13 | RJ45网口 |  |  |  |  |
| J2 | HDMI接口 |  |  |  |  |
| J6 | VGA接口 |  |  |  |  |
| CN12 | 5V输出2PIN扩展座(预留) |  |  |  |  |
| J35 | 喇叭扩展座（预留，可接喇叭） |  |  |  |  |
| J9 | 音频3.5mm输入输出接口 |  |  |  |  |
| J1 | CR2032电池接口座子 |  |  |  |  |

本接口说明对应型号:NBD8032RA-UL