

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | 功能描述 | 接口定义 | | | |
| CN2 | ATX电源输入接口1 | 1:GND | 2:+52 | 3:GND | 4:+52 |
| CN1 | ATX电源输入接口2 | 1:+12 | 2:GND | 3:+12 | 4:GND |
|  |  | 5:+12 | 6:GND |  |  |
| JT1 | POE电源输出接口 | 1:GND | 2:+12 |  |  |
| J1 | MDIO扩展座子 | 1:IP1810\_SDA | 2:IP1810\_SCL | 3:GND | 4:NC |
|  |  | 5:NC | 6:RESETB\_3536C |  |  |
| J2 | 网络差分扩展座子 | 1:DD- | 2:DD+ | 3:DC- | 4:DC+ |
|  |  | 5:DB- | 6:DB+ | 7:DA- | 8:DA+ |
| J5 | RJ45网口 |  |  |  |  |
| J4 | 8网口组合接口 |  |  |  |  |
| J3 | 8网口组合接口 |  |  |  |  |