# XM350AIV2-0718-38X38-B-V1\_01接口说明

**J26**

1 2



**J10**  4 3 2 1

、

**详细定义**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 位号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 实现功能 |
| J10 | 1 | GND | 地 |
| 2 | USB\_DP | 数据信号正 |
| 3 | USB\_DN | 数据信号负 |
| 4 | 5V\_USB | 5V电源输入 |
| J3 | 1 | MICP | MIC接口MICP正MICN负  |
| 2 | MICN |