

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 代号 | 功能描述 | 接口定义 |
| CN5 | 不带单片机前面板扩展座子 | 1:+3.3 | 2:GND | 3:IR | 4:COL2 |
|  |  | 5:COL1 | 6:ROW2 | 7:COL3 | 8:ROW1 |
|  |  | 9:ALARM | 10:REC |  |  |
| CN1 | SATA接口 |  |  |  |  |
| J24 | RS232 |  |  |  |  |
| J7 | 硬盘电源座子 | 1:+12 | 2:GND | 3:GND | 4:+5 |
| CN6 | 风扇电源座子 | 1:+12 | 2:GND |  |  |
| JT1 | 12V电源输入接口 |  |  |  |  |
| J23 | 2USB组合接口 |  |  |  |  |
| CN4 | USB扩展座子 |  |  |  |  |
| J19 | 5P 1.25mmWIFI扩展座子 | 1:GND | 2:USBDP\_WIFI | 3:USBDM\_WIFI | 4:+5 |
|  |  | 5:USB\_CTRL |  |  |  |
| J15 | RJ45网口 |  |  |  |  |
| J3 | HDMI接口 |  |  |  |  |
| J5 | VGA接口 |  |  |  |  |
| ANT1 | IPEX天线接口 |  |  |  |  |