

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | 功能描述 | 接口定义 | | | |
| J1 | MDIO扩展座子 | 1:SDA\_MDIO | 2:SCL\_MDC | 3:GND | 4:NC |
|  |  | 5:NC | 6:RESET\_IP175D |  |  |
| J5 | POE电源输出扩展座子 | 1:+12 | 2:GND |  |  |
| J2 | 网络差分扩展座子 | 1:NC | 2:NC | 3:NC | 4:NC |
|  |  | 5:TPRX- | 6:TPRX+ | 7:TPTX- | 8:TPTX+ |
| J8 | RJ45网口 |  |  |  |  |
| J7 | 4网口组合接口 |  |  |  |  |
| CN2 | 48V电源输入接口 |  |  |  |  |